# CAIET DE SARCINI

**LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A SPAȚIULUI DESTINAT CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE DIN MUN. BĂLȚI**

Cerere de oferte: nr. 01

 Data publicării anunțului: 01 august 2022; 12:00

 Termenul limită de prezentare a dosarului: 19 august 2022; 23:59:59

**CONTEXT**

În cadrul proiectului Serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu dizabilități intelectuale din municipiul Bălți” implementat de Asociația Obștească „Autism Hope” în baza Contractului de grant nr. G15152 din 26.10.2021 finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, este preconizată achiziția lucrărilor de reparație a spațiului destinat Centrului de zi care va acorda servicii de terapie copiilor cu dizabilități intelectuale din mun. Bălți.

**În acest sens, solicităm oferte pentru lucrările de reparație a spațiului destinat Centrul de zi pentru copii cu dizabilități intelectuale din mun. Bălți.**

**SPECIFICAȚIILE TEHNICE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII**

**Termenul executare a lucrărilor nu va depăși 120 de zile calendaristice.**

**Termenul de valabilitate a ofertei trebuie să fie minim de 30 zile din data încheierii concursului de tender.**

**2-1-1 Reparatii curente lucrari de constructive**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt | Simbol norme şi Cod resurse  | Lucrări şi cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **1. Раздел** |  |  |
| 1 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 2,00 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 230,44 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare  | m2 | 110,00 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 230,41 |
| 5 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  | m2 | 110,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 230,41 |
| 7 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.  | m2 | 110,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 230,41 |
|   |  | **2. Раздел** |  |  |
| 9 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 35,20 |
| 10 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 2,00 |
| 11 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 2,80 |
| 12 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  | m2 | 104,46 |
| 13 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 76,00 |
| 14 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) | m2 | 5,40 |
|   |  | **3. Раздел** |  |  |
| 15 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 35,20 |
| 16 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 104,46 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 104,46 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 104,46 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 104,46 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 104,46 |
|   |  | **4. Раздел** |  |  |
| 21 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m  | m3 | 1,20 |
|   |  | **5. Раздел** |  |  |
| 22 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 9,20 |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 6,00 |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 12,00 |
| 25 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 30,00 |
| 26 | SA09C | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 85,00 |
| 27 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 25 mm | m | 85,00 |
| 28 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 1,00 |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 30 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
| 31 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 32 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 33 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 34 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 1,00 |
|   |  | **6. Раздел** |  |  |
| 35 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm | m | 180,00 |
| 36 | RpEF10A | Montarea conductorilor de 3x2.5 mmp | m | 180,00 |
| 37 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 18,00 |
| 38 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc | 12,00 |
| 39 | RpEG06B | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie | buc | 12,00 |
|   |  | **7. Раздел** |  |  |
| 40 | CK11A | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel | m2 | 5,50 |
| 41 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,00 |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,72 |
| 43 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km  | t | 3,20 |